长城新媒体集团关于询价触摸大屏展示墙采购公告

根据我单位工作需要，现公开选定采购供应商。欢迎符合条件的商家参加比选。

**一、办公用品采购需求内容**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数 量 | 备注 |
| 1 | 86寸立式触摸一体机 | 详见附表 | 4 |  |
| 2 | 75寸横式触摸一体机 | 详见附表 | 1 |  |
| 3 | 蓝牙音箱 | 品牌不限：喇叭1个；麦克风1个；最大音量83dB；蓝牙Bluetooth 4.0；蓝牙协议支持A2DP1.2， HFP1.6，HSP1.2，AVRCP1.4传输距离约10m；接口Micro-USB；按键说明1.触控按键：音量+；音量-；上一曲；下一曲；蓝牙配对键；2.电源键指示灯1.红色触控指示灯（音量+；音量-；上一曲；下一曲）；2.蓝色触控指示灯（蓝牙配对、暂停/继续、接听/挂断）；红色电源指示灯（充电过程、低电报警提示）；4.红色呼吸灯；理论功率1.8W；输入电源4.75V-5.25V；充电时间<3小时；工作时间>4小时；待机时间>24小时 | 2 |  |
| 4 | 展示架 | 铝型材结构，表面采用阳极氧化银 处理工艺。密度板制成的18mm厚底座稳定牢靠，并覆有银色蜜胺涂层。 带书报展示板 A4规格，钢板材质。可置入资料厚度为35mm。 | 6 |  |
| 5 | 装饰材料 | 广告展示墙面积约35平米，对整体造型墙进行加固，线路改造，装饰灯更换，一体机安装完毕后，整体进行铝塑板包边。使整体造型墙与现有装修风格一致，简洁大方。 | 1 |  |
| 6 | 定制支架 | 采用优质冷轧钢板，颜色黑色，最大承重200公斤，86寸 75寸液晶专用固定架， | 5 |  |
| 7 | 装修装饰施工费 |  | 1 |  |
| 8 | 高清视频线 | 高清2.0版本，酷炫3D视效，4K超清画质,支持音视频同频传输，一线开启影院模式。线身采用环保耐用阻燃PVC，线身柔软，触感舒适。24K镀金接头，有效降低了接触电阻，提高了抗腐蚀能力，确保持久耐用，信号传输更稳定。 极速传输，轻松玩转时下各种热门游戏，让您玩得更加畅快淋漓。 即插即用，客户不需要进行任何设置。兼容2.0以下版本，适用于各种标准HDMI接口设备 | 1 |  |
| 9 | 伸缩教鞭 | 一体机配套设备 | 5 |  |
| 10 | 运输安装调试费 |  | 5 |  |
| 11 | 86寸安卓系统 | 参数见附表 | 5 |  |
| 12 | OPS电脑 | 参数见附表 | 5 |  |
| 13 | 工程布线 | 现场施工布线 | 1 |  |
| 14 | 合计 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 86”液晶屏规格 | |
| 尺寸 | 86” |
| 液晶屏品牌 | LG原装A规 |
| 显示区域 | 1891mm(H)×1062mm(V) |
| 点距 | 0.1625 mm x 0.4875 mm |
| 最佳分辨率 | 3840\*2160RGB |
| 显示比例 | 16:9 |
| 亮度 | 350cd/㎡ |
| 对比度 | 4000：1（Typ.）透射 |
| 亮度均匀性 | >72% |
| 响应时间 | 9.5ms |
| 显示色彩 | 8 bit/16.7 Billion |
| 背光源 | LED |
| 屏寿命 | 50000 小时 |

|  |  |
| --- | --- |
| 75”液晶屏规格 | |
| 尺寸 | 75” |
| 液晶屏品牌 | LG原装A规 |
| 显示区域 | 1646.5mm(H)×924.7mm(V) |
| 点距 | 0.1436mm x 0.4296 mm |
| 最佳分辨率 | 3840\*2160RGB |
| 显示比例 | 16:9 |
| 亮度 | 350cd/㎡ |
| 对比度 | 4000：1（Typ.）透射 |
| 亮度均匀性 | >72% |
| 响应时间 | 9.5ms |
| 显示色彩 | 8 bit/16.7 Billion |
| 背光源 | LED |
| 屏寿命 | 50000 小时 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 安卓系统 | | |
| 参数类别 | 项目 | 参数 |
| 系统参数 | 芯片 | MSD6A638JSMG |
| CPU | Cortex A53\*2 1.3GHz |
| GPU | Mail-T720 |
| RAM | 1G DDR3 |
| Flash | 4GB build in |
| SD card | Support MAX 128GB SD card |
| Android version | 6.0 |
| 液晶屏 | 面板 | LCD/LED |
| 分辨率 | 1920\*1080/60Hz ；3840\*2160/60Hz |
| 电视 | ATV | NTSC,PAL,SECAM |
| DTV | DTMB |
| 电脑 | 音视频输入 | 支持 3840\*2160P 分辨率输入 |
| 多媒体 | 视频 | MPEG-2/4,AVS,H.264,H.265,TS,Realmedia… |
| 音频 | MPEG1/2 layer I/II,AC-3(需定制),AAC-Lc,WMA… |
| 模拟视频 | CVBS | 1.0Vp-p + / -5% |
| YPvPr | 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p |
| 高清视频 | HDMI 输入 | 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p  / 2160p |
| 端口 | Ethernet | X1 RJ45 标准插座 |
| DP（需定制） | x1 DP 标准插座 |
| VGA IN | x1 DB15 ,x1 外接 标准插座 |
| VGA OUT | x1 外接 标准插座 |
| YPbPr IN | x1 小插座 |
|  | AV IN | x2 小插座 |
| AV OUT | x1 小插座 |
| Earphone | x1 耳机标准插座 |
| Tuner | x1 IEC 标准头 |
| SPDIF | x1 同轴插座 |
| HDMI IN | X2 HDMI in 标准插座,x1 HDMI in 排针 |
| USB(多媒体) | x2 USB 2.0 标准插座，x2 USB 2.0 排针 |
| SD-card | x1 小卡卡座 |
| UART | x1 DB9 标准公座 |
| MIC IN | x1 麦克风 |
| USB(触摸) | x1 标准 B 型座 ，x1 外接 |
|  | 电源需求 | 12V ,5V ,5VSB,24V(功放电源) （建议 5V 电流 4A） |
| 驱屏电压 | 12V/5V |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| OPS电脑 | | |
| Ops 参数 | CPU | I5处理器四代 |
| 显卡 | 英特尔 CPU 内建显示核心 HD3000 |
| 内存 | 4G DDR3 |
| 固态硬盘 | 120G |
| 网卡 | Realtek 8111F 千兆网卡 |
| 端口 | 2\*USB2.0 端口 |
| 2\*USB3.0 端口 |
| 1\*VGA 端口 |
| 1\*COM 端口 |
| 1\*HDMI 端口 |
| 1\*LAN 端口 |
| 1\*WIFI 天线 |
| 1\*HP-OUT 端口 |
| 1\*MIC-IN 端口 |
| 1\*PPWER 按键 |
| 1\*OPS 接口 |
| 系统 | 支 持 Windows 7 /Windows 8/ Windows 10 |

**二、报送材料及要求：**

　　1.报送内容：公司简介、营业执照复印件、联系人及联系方式、报价单。

　　2.报价单及报送材料需加盖单位公章后，与2019年9月3日17:00之前，邮寄或送至我单位，报价要求至少在一个自然月内有效。报价根据市场浮动，如有变动需双方沟通确定。

　　3.报送要求：在报价单公司名称处加盖公章。若出现缺章、漏章、涂改等行为，报价单视为无效；报送内容密封在信封或档案袋中，要求贴密封条并加盖公章。

　　4.逾期未送达至我单位的视为自动放弃报价。

　　联系人：闫先生

　　联系电话：0311-89867982，15831998631

　　报送地址：石家庄市新华区西三庄街86号河北互联网大厦A座17层

　　长城新媒体集团

　　2019年8月29日